(module USB_Micro-B_Amphenol_10103594-0001LF_Horizontal_modified (layer F.Cu) (tedit 5F0317C2)
  (descr "Micro USB Type B 10103594-0001LF, http://cdn.amphenol-icc.com/media/wysiwyg/files/drawing/10103594.pdf")
  (tags "USB USB_B USB_micro USB_OTG")
  (attr smd)
  (fp_text reference J5 (at -5.365 -2.58 -180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_B_Micro (at -0.025 3.32 -180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.14 1.7) (end -4.13 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.14 1.7) (end 4.14 -3.995) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.13 -3.995) (end -4.13 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.13 -3.995) (end 4.14 -3.995) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.02 1.7) (end 4.02 1.7) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.775 2.22) (end -3.775 -1.98) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.975 -2.73) (end 3.725 -2.73) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.725 -2.73) (end 3.725 2.22) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.725 2.22) (end -3.775 2.22) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.775 -1.98) (end -2.975 -2.73) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.325 -3.98) (end -1.725 -4.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.725 -4.43) (end -0.925 -4.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.925 -4.43) (end -1.325 -3.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.825 1.62) (end 3.825 -1.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.825 -1.18) (end 4.125 -1.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.125 -1.18) (end 4.125 -2.73) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.875 1.62) (end -3.875 -1.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.175 -1.18) (end -3.875 -1.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.175 -1.18) (end -4.175 -2.73) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at -0.025 -1.13 -180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "PCB edge" (at -0.025 1.12 -180) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
  )
  (pad 6 smd rect (at 0.9625 0.25 90) (size 2.5 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.9625 0.25 90) (size 2.5 1.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.725 0 90) (size 1.8 1.3) (drill oval 1.2 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -2.725 0 90) (size 1.8 1.3) (drill oval 1.2 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -2.425 -3.03 90) (size 1.45 1.05) (drill oval 1.05 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -2.825 90) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -2.825 90) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -2.825 90) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -2.825 90) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -2.825 90) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.9 -3.03) (size 2 1.46) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.9 -3.03) (size 2 1.46) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.9875 -1.7) (size 1.825 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd roundrect (at -2.725 -0.425) (size 1.3 3.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.296))
  (pad 6 smd roundrect (at 2.725 -0.425) (size 1.3 3.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.296))
  (pad 6 smd rect (at 2.9875 -1.7) (size 1.825 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.425 -3.03 90) (size 1.45 1.05) (drill oval 1.05 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 10103594.stp
    (offset (xyz 0 0.2 2.2))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 180))
  )
)
